**H-2P电源时序器**

Power Timer

****

技术参数

●供电电源：交流 220V 50Hz 30A

●额定输出电压：交流 220V/50Hz

●继电器最大输出电流：AC250V/30A

●万能插座最大输出电流：AC250V/10A

●可控制电源：8路

●不可控制电源：2路

●每路动作延时时间：1秒

●每路输出带数字显示

●电源开关控制电源

●主电源线3\*6平方电缆线

Parameters :

●Power supply: AC 220V 50Hz 30A

●Rated output voltage: AC 220V/50Hz

● Relay maximum output current: AC250V/30A

●Maximum output current of universal socket: AC250V/10A

● Controllable power supply: 8 channels

● Uncontrollable power supply: 2 way

● Each action delay time: 1 second

●Each output with digital display

●Power switch control power supply

●Main power line 3\*6 square cable