**YUNVEI H-231**

**图示均衡器 EQUALIZER**



**产品特点：**

图示双31段恒定Q值均衡器，1/3倍频程

25mm行程的提升衰减推子,提供±12dB 的输入增益调节范围

全SMT表面贴装工艺

双7段光柱电平

1/4"的 TRS 输入连接器，为静音操作提供平衡输入和输出。

高切及低切开关功能，切点频率可调

Dual 31-segment constant Q equalizer, 1/3 octave

25mm stroke boost fader with ±12dB input gain adjustment range

Full SMT surface mount process

Double 7-segment beam level

1/4" TRS input connector provides balanced input and output for silent operation.

High cut and low cut switch function, adjustable cut point frequency